**DRK303标准光源对色灯箱应用于纺织、印染等行业材料的色牢度的目测评定、配色打样、鉴别色差及荧光物质等，使试样、生产、质检、验收在相同的标准光源下进行，准确校对货品的颜色偏差，保证货品之颜色的品质符合要求。从而提高产品质量和市场竞争力。**

## 产品细节

**产品特点**

1 轻触式按钮随意切换光源具备同色异谱功能

2 体积.内框空间大.便于观测大件物品

3 无需预热,不会闪动,可保证快速而可靠的评价颜色

4 能耗小,不发热(无需散热),发光效率高

5 光源名称可改变.增加光源更方。

**产品应用**

广泛应用于纺织、玩具、印染、塑胶、油漆、油墨、印刷、颜料、化工、陶瓷、鞋业、皮革、五金、食品、化妆品等多行多业的颜色管理领域。纺织、印染等行业材料的色牢度的目测评定、配色打样、鉴别色差及荧光物质等，使试样、生产、质检、验收在相同的标准光源下进行，准确校对货品的颜色偏差，保证货品之颜色的品质符合要求。从而提高产品质量和市场竞争力。

**技术标准**

ISO  ASTM  DIN  BSI  ANSI  CIE

**产品参数**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 光 源 名 称 | 配置 | 功率 | 色温 |  |
| 六光源 电压 220V /110V | D65 国际标准人工日光光源 | 2 支 | 18W | 6500K |
| TL84 欧洲、日本商用光源 | 2 支 | 18W | 4000K |
| UV 紫外光源 | 1 支 | 18W | ------- |
| F 黄光源、比色参考光源 | 4 只 | 40W | 2700K |
| CWF 美国商店光源 | 2 支 | 18W | 4200K |
| U30 另一种美式商用光源 | 2 支 | 18W | 3000K |

**产品配置**

主机一台、合格证、说明书

注：有四、五、六、七多种光源可选