DRK203C台式高精度薄膜测厚仪（GB/T 6672）适用于塑料薄膜、薄片、隔膜、箔片、硅片等各种材料的厚度精确测量。

## 产品细节

**【产品特点】**  
1. 接触式测量  
2. 测头自动升降  
3. 自动测量模式  
4. 数据实时显示、自动统计、打印  
5. 显示最大值、最小值、平均值和统计偏差  
6. 标准接触面积、标定压强  
7. 标准量块标定测量参数

8. 数据分析功能

**【技术参数】**  
1. 测量范围：0～3mm  
2. 分辨率：0.1μm    精度：1级  
3. 测量速度：5次/min（可调）；测头移动速度：3mm/s（可调）

4. 接触面积：28mm (直径6mm）  非标可定制

**【标准配置】**

主机、微型打印机、标准量块一件

**【依据标准】**

GB/T 6672、GB/T 451.3、GB/T 6547、ASTM D645、ASTM D374、ASTM D1777

**注：因技术进步更改资料，恕不另行通知，产品以后期实物为准。**

 薄膜测厚仪产品关键词：测厚仪，薄膜测厚仪，机械接触式薄膜测厚仪。